Sharp Printer Administration utility (PAU) 3.6 Lueminut
Copyright (c) 1999-2004 SHARP CORPORATION. All rights reserved.

--------------------------------------------------------
			SISÄLLYS
--------------------------------------------------------

- Johdanto
- Järjestelmän vähimmäisvaatimukset
- Päivitetyt tiedot
- Tunnettuja sovellusongelmia ja ratkaisuja
- Ongelmanratkaisuopas

--------------------------------------------------------
			JOHDANTO
--------------------------------------------------------

Lue nämä tiedot ennen kuin käytät Sharp Printer
Administration Utility (PAU) -apuohjelmaa. Siinä on 
uusimmat tiedot,joita ei ole käsitelty Ohje-tiedostossa.

--------------------------------------------------------
		JÄRJESTELMÄN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
--------------------------------------------------------
- 8 Mt kiintolevytilaa
- vähintään 486 DX -prosessorilla varustettu tietokone
- 16 Mt RAM-muistia Windows 95/98/Me -järjestelmässä ja
  32 Mt RAM-muistia Windows NT 4.0 -työasemassa/2000 
  Professional/XP Home Edition/XP Professional
  -järjestelmässä
- Video 800 x 600 SVGA -näyttö

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT:
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows 2000 Professional
- Windows NT 4.0 Workstation + päivityspakkaus 3 tai 
  uudempi
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95, jossa:
	- vähintään Winsock 2.0
(Päivitys on saatavana osoitteesta:
www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/
wuadmintools/s_wunetworkingtools/w95sockets2)

	- TCP/IP-protokolla
(Kun käytät PAU-apuohjelmaa, TCP/IP-protokolla
pitää olla asennettu järjestelmään.)

**Edellä esitetyt tiedostot pitää olla asennetut
ennen kuin asennat Sharpin Printer Administration 
Utility -apuohjelman**

*Jos Internet-yhteyden muodostamiseen käytetään
välityspalvelinta ja välityspalvelin ei ohjaa
liitäntää uudelleen Sharpin laitteille, tulostimen
hallinnan apuohjelma ei pysty näyttämään laitteen
webbisivua. Kun haluat tulostimen hallintaohjelman
hakevan laitteen webbisivun, aseta laitteen IP-osoite
kohtaan "Do not use proxy server for addresses
beginning with" (tai kohtaan jossa on vastaava
toiminto) Internet-selaimesi vaihtoehdoissa**

--------------------------------------------------------
	TUNNETTUJA SOVELLUSONGELMIA JA RATKAISUJA
--------------------------------------------------------

VERKON HIDASTUMINEN:
====================
- Kun useat käyttäjät hakevat samaa aliverkkoa, verkon
  toiminta voi hidastua.
- Kun haetaan aliverkkoja, jotka ovat verkon palomuurin 
  sisällä, palomuuri voi lakata toimimasta

Jotkin ominaisuussivujen tietokentät voivat toisinaan olla
tyhjiä, koska kaikki kentät eivät ole käytössä
kaikille tulostimille.

Jos sattuu tapahtuma Printer Administration Utility 
-apuohjelman käynnistyksen yhteydessä, tulostimen 
IP-osoite voi näkyä nimisarakkeessa.

Jos Printer Administration Utility- ja Printer Status
Monitor -apuohjelmien tilatiedot ovat erilaiset, tarkista 
että tulostimen lisävarusteet on asennettu 
oikein.

Vaikka poistaisit Printer Administration Utility
-apuohjelman kiintolevyltä, virheiden lokitiedosto
ei katoa kiintolevyltä.
Jos haluat poistaa lokitiedoston, poista seuraava tiedosto. 

 - Windows 95/98/Me -järjestelmien lokitiedosto
   C:\Windows\Sovellustiedot\Sharp\
     Printer Administration Utility\3.0\adminlog.txt

 - Windows NT:n lokitiedosto
   C:\WinNT\Profiles\username\Sovellustiedot\Sharp\
     Printer Administration Utility\3.0\adminlog.txt

 - Windows 2000/XP:n lokitiedosto
   C:\Documents and Settings\username\Application Data\
     Sharp\Printer Administration Utility\3.0\
     adminlog.txt


Mallien
AR-405/250/281/286/336/280/285/335
tarkastelu valvontaohjelmistolla on osittain erilaista
kuin muilla malleilla.

 - Tulostusasetukset-välilehdellä ja
   Resurssit-välilehdellä ominaisuuksia ei näytetä.
 - Laite-välilehdellä "Laitteen kuvan bittikartta" on
   kiinteä bittikartta laitteen lisävarusteista
   riippumatta.

Mallien
AR-505/507/407/337/287
tarkastelu valvontaohjelmistolla on osittain erilaista
kuin muilla malleilla.

 - Laite-välilehdellä "Laitteen kuvan bittikartta" on
   kiinteä bittikartta laitteen lisävarusteista
   riippumatta.

Kun käytät SHARPin digitaalista MFP-sarjaa:
DM-2000/2005/2010/2015
tai 
AR-160/161/200S/200/205/F200/162/163/163N/164/201/201N/
206/206N/207/F201
tarkastelutapa poikkeaa hieman muiden mallien vastaavasta.

 - Laite-välilehdellä "Laitteen kuvan bittikartta" on
   kiinteä bittikartta laitteen lisävarusteista
   riippumatta.
 - Paperinlähde-välilehden "paperimäärä"-ruudussa
   näkyy vain joko
   "Täysi" tai "Tyhjä".
 - Paperin vastaanotto -välilehdellä et voi muuttaa
   oletusvastaanottotason tietoja.
 - Et voi muuttaa Paperinlähde-välilehdellä
   oletuspaperinlähdettä.
 - Paperinlähde- ja Paperin vastaanotto -välilehdillä
   ei näy paperikaukalon mallia.
 - Resurssit-välilehdellä ei näy
   jäteväriainetietoja.
 - Et voi muuttaa Tulostusasetukset-välilehdellä
   "Oletus-PDL", "Suunta",
   ja "Yksi-/kaksipuoleinen" -asetuksia.

Mallien
AR-M208/M208N/215/235/275/N275
tarkastelu valvontaohjelmistolla on osittain erilaista
kuin muilla malleilla.

 - Paperin määrä paperilähde valikossa näyttää vai
   "täysi" tai "tyhjä" tilat.
 - Paperin ulostulo kohdassa et voi valita
   oletuskaukaloa.
 - Hukkavärisäiliön tila ei näy.
 - Jotkin tiedot näkyvät kuten ne olivat ennen koneen
   menoa sammutustilaan.

Mallien
DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551,
tai
AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/
M450/M450U/P450
AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
tarkastelu valvontaohjelmistolla on osittain erilaista
kuin muilla malleilla.

 - Hukkavärisäiliön tila ei näy.
 - Jotkin tiedot näkyvät kuten ne olivat ennen koneen
   menoa sammutustilaan.

Mallien
AR-C170M/C260/C260M/C260P
AR-C172M/C262M/BC260/BC320
tarkastelu valvontaohjelmistolla on osittain erilaista
kuin muilla malleilla.

 - Hukkavärisäiliön tila ei näy.
 - Jotkin tiedot näkyvät kuten ne olivat ennen koneen
   menoa sammutustilaan.
 - Tulostimen tila on Väriaine loppu, kun musta
   väriaine on loppunut muiden väriaineiden tilanteesta
   riippumatta.
 - Tulostimen tila on Väriaine vähissä, kun värillinen
   väriaine (keltainen, magenta tai syaani) on loppunut
   ja musta väriaine ei ole loppunut, koska yksivärinen
   tulostus on mahdollista.
   Tarkista mikä väriaine on loppunut väriaineiden
   tilasta Resurssit-välilehdellä.
 - Tulostimen tila on Väriaine vähissä, kun mikä
   tahansa väriaine on vähissä.


Mallien
AR-M236/M237/M276/M277
tarkastelu valvontaohjelmistolla on osittain erilaista
kuin muilla malleilla.

 - Paperin määrä paperilähde valikossa näyttää vai
   "täysi" tai "tyhjä" tilat.
 - Paperin ulostulo kohdassa et voi valita
   oletuskaukaloa.
 - Hukkavärisäiliön tila ei näy.
 - Jotkin tiedot näkyvät kuten ne olivat ennen koneen
   menoa sammutustilaan.

Mallien
AR-M160/M205/5220
AR-M161/M162/M165/M206/M207
tarkastelu valvontaohjelmistolla on osittain erilaista
kuin muilla malleilla.

 - Paperin määrä paperilähde valikossa näyttää vai
   "täysi" tai "tyhjä" tilat.
 - Paperin ulostulo kohdassa et voi valita
   oletuskaukaloa.
 - Hukkavärisäiliön tila ei näy.
 - Jotkin tiedot näkyvät kuten ne olivat ennen koneen
   menoa sammutustilaan.
 - Kun mallin nimi "Laite" -välilehdellä on "SHARP
   AR-NB2", on mahdollista että laitteen ja verkon
   laajennuspaketin "AR-NB2" USB-liitäntä ei ole
   kytkettynä ja Printer Administration Utility ei voi
   osoittaa laitteen tilaa oikein. Varmista, että laite
   ja verkon laajennuspaketti "AR-NB2" on liitetty
   toisiinsa.

Mallien
AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
tarkastelu valvontaohjelmistolla on osittain erilaista
kuin muilla malleilla.

 - Hukkavärisäiliön tila ei näy.
 - Jotkin tiedot näkyvät kuten ne olivat ennen koneen
   menoa sammutustilaan.

Mallien
AR-M150/M155/168S/168D/158F
FO-DC550
tarkastelu valvontaohjelmistolla on osittain erilaista
kuin muilla malleilla.

 - Paperin määrä paperilähde valikossa näyttää vai
   "täysi" tai "tyhjä" tilat.
 - Paperin ulostulo kohdassa et voi valita
   oletuskaukaloa.
 - Hukkavärisäiliön tila ei näy.
 - Jotkin tiedot näkyvät kuten ne olivat ennen koneen
   menoa sammutustilaan.
 - Kun mallin nimi "Laite" -välilehdellä on "SHARP
   AR-NB2", on mahdollista että laitteen ja verkon
   laajennuspaketin "AR-NB2" USB-liitäntä ei ole
   kytkettynä ja Printer Administration Utility ei voi
   osoittaa laitteen tilaa oikein. Varmista, että laite
   ja verkon laajennuspaketti "AR-NB2" on liitetty
   toisiinsa.

Tässä tiedostossa ilmaistut mallit sisältävät
tuotteita, joita ei toimiteta alueellesi.

Tulostinkortin ja tulostintyypin yhdistelmän mukaan
Printer Administration Utilityn käytössä voi ilmetä
seuraavia rajoituksia.
Ota nämä rajoitukset huomioon etukäteen.

------------------------------------------------------
| AR-M208/M208N/215/235/275/N275                     |
| AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/    |
|    M450/M450U/P450                                 |
| AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N |
| DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551                   |
| AR-C170M/C260/C260M/C260P                          |
| AR-C172M/C262M/BC260/BC320                         |
| AR-M236/M237/M276/M277                             |
| AR-M160/M205/5220                                  |
| AR-M161/M162/M165/M206/M207                        |
| AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N             |
| AR-M150/M155/168S/168D/158F                        |
| FO-DC550                                           |
------------------------------------------------------
|                        A                           |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| AR-505/507/407 | AR-405/336/286/ |  AR-335/285/280 |
|     337/287    |     281/250     |                 |
------------------------------------------------------
|        A       |        A        |       Z         |
------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| Tulostimen         | DM-2000/2010     | DM-2005/2015 |
| valmisohjelmisto   | AR-160/161/200S/ | AR-205/162/  |
| Versio             |    200/F200      |    163/163N/ |
|                    |                  |    164/      |
|                    |                  |    201/201N/ |
|                    |                  |    206/206N/ |
|                    |                  |    207/F201  |
--------------------------------------------------------
| Vähintään Ver 4.17 |      B           |   A          |
--------------------------------------------------------
| Vähintään Ver 3.06 |      B, C        |   C          |
--------------------------------------------------------
| Muut               |      B, C, D     |   B, C, D    |
--------------------------------------------------------

A: - Toimintoja ei ole rajattu. 
B: - Resurssit-välilehdellä ei näy
     "Yhteisvedokset"-ruutua.
C: - Tulostuasetukset-välilehdellä ei näy
     Oletus-PDL-ikkunaa.
   - Jos tulostin siirtyy odotustilaan (offline), 
     näytössä näkyy "Väriainetta vähän" eikä "Offline"-
     viestiä näy. 
D: - Laite-välilehdellä ei näy
     toimintoja "Suurin paperikoko", "Enimmäistulostusnopeus"
     ja "Polku".
   - Tulostuasetukset-välilehdellä ei näy
     toimintoja "Kanavaluettelo", "Suunta" ja 
     "Yksi-/kaksipuoleinen".
   - Resurssit-välilehdellä ei näy
     toimintoa "Väriaineen tila".
   - Jos laitetiedoissa näkyy
     "Sharp Product ID", kaikki toiminnot eivät tule näkyviin. 
     Katkaise tulostimesta virta ja kytke siihen 
     uudelleen virta muutaman minuutin kuluttua.
Z:  Kaikki tiedot eivät näy.

--------------------------------------------------------
		   Ongelmanratkaisu
--------------------------------------------------------

- PAU ei tunnista laitteita:
  Tarkista että TCP/IP-pinoparametrit on
  konfiguroitu oikein.


========================================================
Microsoft Windows ja Windows NT ovat 
Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja 
muissa maissa. 
IBM ja PC/AT ovat International Business Machines 
Corporationin. tavaramerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet
ovat haltijoidensa omaisuutta.
