Viktigt-fil för Sharp Printer Administration Utility (PAU) 3.6 
Copyright (c) 1999-2004 SHARP CORPORATION. All rights reserved.

--------------------------------------------------------
			INNEHÅLL
--------------------------------------------------------

- Inledning
- Systemkrav
- Information om uppdatering av handboken
- Kända programfel och lösningar
- Felsökning

--------------------------------------------------------
			INLEDNING 
--------------------------------------------------------

Läs detta dokument innan du använder Sharps Printer
Administration Utility (PAU). Den innehåller den senaste
informationen som inte täcks av onlinehjälpen.

--------------------------------------------------------
		SYSTEMKRAV
--------------------------------------------------------
- 8 MB hårddiskutrymme
- 486 DX eller bättre
- 16 MB RAM-minne i Windows 95/Windows 98/ Windows Me 
  och 32 MB RAM-minne i Windows NT 4.0 Workstation och 
  Windows 2000 Professional/XP Home Edition/
  XP Professional
- Bildskärm med 800 x 600 SVGA

OPERATIVSYSTEM:
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows 2000 Professional
- Windows NT 4.0 Workstation med service pack 3 eller 
  senare
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95 med:
	- Winsock 2.0 eller senare
(Du kan skaffa denna uppdatering på:
www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/
wuadmintools/s_wunetworkingtools/w95sockets2)

	- TCP/IP-protokoll
(När du använder PAU, bör TCP/IP-protokollet vara 
installerat på ditt system.)

**Observera att följande filer måste finnas 
innan du installerar Sharp Printer Administration 
Utility**

WEBBLÄSARE:
- Internet Explorer 4.0 eller senare
    För AR-651/810: 4.0.1 och Service Pack, eller senare
                    med Java aktiverat
- Netscape 4.0 eller senare
    För AR-651/810: 4.5 eller senare med Java aktiverat

*Om en proxyserver används för Internetanslutningar och
proxyn inte omdirigerar anslutningar till
Sharp-enheter,kommer inte
skrivaradministrationsprogrammet att kunna visa en
enhets "webbsida". För att göra det möjligt för
skrivaradministrationsprogrammet att se enhetens
webbsida, ange enhetens IP-adress i "Använd inte
proxyserver för adresser som börjar med"-punkten
(eller funktionen med samma syfte) bland alternativen
för din webbläsare**

--------------------------------------------------------
	KÄNDA PROGRAMFEL OCH LÖSNINGAR
--------------------------------------------------------

NÄTVERKET FUNGERAR SAKTA:
====================
- Flera användare som söker efter samma subnät kan 
  göra att nätverket fungerar långsammare.
- Om du söker i subnät inom en nätverksbrandvägg 
  kan brandväggen inaktiveras

Vissa datafält på egenskapssidor kan ibland
lämnas tomma eftersom inte alla datafält är tillämpliga 
för alla skrivare.

Om en händelse inträffar när Printer Administration
Utility startas, kanske programmet visar skrivarens
IP-adress i kolumnen Namn.

Om du märker skillnader i statusinformationen mellan 
Printer Administration Utility och Printer Status 
Monitor, bör du kontrollera att skrivarens 
häftningskassett har installerats ordentligt.

Även om du avinstallerar Printer Administration 
Utility, kommer loggfilen som registrerade 
felinformationen att lagras.
Om du vill ta bort loggfilen, tar du bort följande fil. 

 - Loggfilen i Windows 95/Windows 98/Windows Me
   C:\Windows\Programdata\Sharp\
     Printer Administration Utility\3.0\adminlog.txt

 - Loggfilen i Windows NT
   C:\WinNT\Profiles\användarnamn\Programdata\Sharp\
     Printer Administration Utility\3.0\adminlog.txt

 - Loggfilen i Windows 2000/XP
   C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\
     Sharp\Printer Administration Utility\3.0\
     adminlog.txt

På Printer Administration Utility, om SHARP
digital MFP serien används,  
AR-405/250/281/286/336/280/285/335
Visningsmetoden skiljer sig delvis från andra modeller.

 - På "Skrivarinställningar"- och "Resurser"-fliken
   visas inte egenskaper.
 - På "Anordning"-fliken är "Anordningens bitmapbild"
   den fixa bitmapen oavsett anordningens extra
   utrustning.

På Printer Administration Utility, om SHARP
digital MFP serien används,  
AR-505/507/407/337/287
Visningsmetoden skiljer sig delvis från andra modeller.

 - På "Anordning"-fliken är "Anordningens bitmapbild"
   den fixa bitmapen oavsett anordningens extra
   utrustning.

Visningsmetoden i Printer Administration Utility, om du
använder skrivare i SHARPs digitala MFP-serie: 
DM-2000/2005/2010/2015
eller 
AR-160/161/200S/200/205/F200/162/163/163N/164/201/201N/
206/206N/207/F201
blir något annorlunda än för andra modeller.
 
 - På "Anordning"-fliken är "Anordningens bitmapbild"
   den fixa bitmapen oavsett anordningens extra
   utrustning.
 - På fliken "Pappersinmatning" visas pappersnivån
   endast som 
   "Full" eller "Tom".
 - På fliken "Pappersutmatning" kan du inte ändra 
   fackinformation om "Standardpappersdestination".
 - På fliken "Pappersinmatning" kan du inte ändra 
   fackinformation om "Standardpappersdestination".
 - På flikarna "Pappersinmatning" och "Pappersutmatning" 
   visas inte "kassettmodell".
 - På fliken "Resurser" visas inte informationen om 
   "Resttonerstatus".
 - På fliken "Utskriftsinställningar" kan du inte ändra 
   de inställda värdena för "Standard PDL", "Orientering"
   och "Simplex-/Duplexutskrift".

På Printer Administration Utility, om SHARP
digital MFP serien används,  
AR-M208/M208N/215/235/275/N275
Visningsmetoden skiljer sig delvis från andra modeller.

 - Vid "Antal papper" på fliken för "Pappersinmatning",
   visas status för antal papper endast som
   "Full" eller "tom".
 - På fliken för "Pappersutmatning", kan inte
   standardläge ändras för "Destination av utskrift".

 - På fliken för "Resurser", visas inte informationen 
   "Resttoner Status".
 - Viss skrivarinformation i läge "Automatisk avstängning"
   visas som den gjorde innan läget aktiverades.

På Printer Administration Utility, om SHARP digital MFP 
serien används,
DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551
eller
AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/
M450/M450U/P450
visningsmetoden skiljer sig delvis från andra modeller.

 - På fliken för "Resurser", visas inte informationen 
   "Resttoner Status".
 - Viss skrivarinformation i läge "Automatisk avstängning"
   visas som den gjorde innan läget aktiverades.

På Printer Administration Utility, om SHARP
digital MFP serien används,  
AR-C170M/C260/C260M/C260P
AR-C172M/C262M/BC260/BC320
Visningsmetoden skiljer sig delvis från andra modeller.

 - På fliken för "Resurser", visas inte informationen 
   "Resttoner Status".
 - Viss skrivarinformation i läge "Automatisk avstängning"
   visas som den gjorde innan läget aktiverades.
 - Skrivarens status är "Tonern slut" när den svarta
   tonern är slut oavsett de andra tonerna.
 - Skrivarstatusen är "Tonermängden låg" när färgtonern
   (gul, magenta eller cyan) är slut och den svarta
   tonern inte är slut, eftersom monokrom utskrift är
   möjlig.
   Kontrollera vilken färgtoner som är slut i
   tonerstatusen på "Resurser"-fliken.
 - Skrivarstatusen är "Tonermängden låg" när någon
   tonermängd är låg.

På Printer Administration Utility, om SHARP
digital MFP serien används,  
AR-651/810
Visningsmetoden skiljer sig delvis från andra modeller.

 - Den valda enhetens webbsida visas om du
   dubbelklickar på enhetens ikon i huvudfönstret.

På Printer Administration Utility, om SHARP
digital MFP serien används,  
AR-M236/M237/M276/M277
Visningsmetoden skiljer sig delvis från andra modeller.

 - Vid "Antal papper" på fliken för "Pappersinmatning",
   visas status för antal papper endast som
   "Full" eller "tom".
 - På fliken för "Pappersutmatning", kan inte
   standardläge ändras för "Destination av utskrift".
 - På fliken för "Resurser", visas inte informationen 
   "Resttoner Status".
 - Viss skrivarinformation i läge "Automatisk avstängning"
   visas som den gjorde innan läget aktiverades.

På Printer Administration Utility, om SHARP
digital MFP serien används,  
AR-M160/M205/5220
AR-M161/M162/M165/M206/M207
Visningsmetoden skiljer sig delvis från andra modeller.

 - Vid "Antal papper" på fliken för "Pappersinmatning",
   visas status för antal papper endast som
   "Full" eller "tom".
 - På fliken för "Pappersutmatning", kan inte
   standardläge ändras för "Destination av utskrift".
 - På fliken för "Resurser", visas inte informationen 
   "Resttoner Status".
 - Viss skrivarinformation i läge "Automatisk
   avstängning" visas som den gjorde innan läget
   aktiverades.
 - När modellnamnet på "Apparat"-fliken är "SHARP
   AR-NB2" kan det hända att USB-anslutningen hos
   maskinen och nätverksexpansionskittet "AR-NB2" är
   frånkopplade och att Printer Administration Utility
   inte kan indikera maskinens status
   ordentligt. Kontrollera nätverksanslutningen till
   maskinen och nätverksexpansionskittet "AR-NB2".

På Printer Administration Utility, om SHARP
digital MFP serien används,  
AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
Visningsmetoden skiljer sig delvis från andra modeller.

 - På fliken för "Resurser", visas inte informationen 
   "Resttoner Status".
 - Viss skrivarinformation i läge "Automatisk
   avstängning" visas som den gjorde innan läget
   aktiverades.

På Printer Administration Utility, om SHARP
digital MFP serien används,  
AR-M150/M155/168S/168D/158F
FO-DC550
Visningsmetoden skiljer sig delvis från andra modeller.

 - Vid "Antal papper" på fliken för "Pappersinmatning",
   visas status för antal papper endast som
   "Full" eller "tom".
 - På fliken för "Pappersutmatning", kan inte
   standardläge ändras för "Destination av utskrift".
 - På fliken för "Resurser", visas inte informationen 
   "Resttoner Status".
 - Viss skrivarinformation i läge "Automatisk
   avstängning" visas som den gjorde innan läget
   aktiverades.
 - När modellnamnet på "Apparat"-fliken är "SHARP
   AR-NB2" kan det hända att USB-anslutningen hos
   maskinen och nätverksexpansionskittet "AR-NB2" är
   frånkopplade och att Printer Administration Utility
   inte kan indikera maskinens status
   ordentligt. Kontrollera nätverksanslutningen till
   maskinen och nätverksexpansionskittet "AR-NB2".

De modeller som omnämns i denna fil innehåller
produkter som inte levereras till ditt område.

Beroende på kombinationen av skrivarkort och 
skrivartyper, kan följande begränsningar förekomma 
i Printer Administration Utility.
Observera begränsningarna på förhand.

------------------------------------------------------
| AR-M208/M208N/215/235/275/N275                     |
| AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/    |
|    M450/M450U/P450                                 |
| DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551                   |
| AR-C170M/C260/C260M/C260P                          |
| AR-C172M/C262M/BC260/BC320                         |
| AR-651/810                                         |
| AR-M236/M237/M276/M277                             |
| AR-M160/M205/5220                                  |
| AR-M161/M162/M165/M206/M207                        |
| AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N             |
| AR-M150/M155/168S/168D/158F                        |
| FO-DC550                                           |
------------------------------------------------------
|                        A                           |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| AR-505/507/407 | AR-405/336/286/ |  AR-335/285/280 |
|     337/287    |     281/250     |                 |
------------------------------------------------------
|        A       |        A        |       Z         |
------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| Skrivarens inbyggda| DM-2000/2010     | DM-2005/2015 |
| programvara Version| AR-160/161/200S/ | AR-205/162/  |
|                    |    200/F200      |    163/163N/ |
|                    |                  |    164/      |
|                    |                  |    201/201N/ |
|                    |                  |    206/206N/ |
|                    |                  |    207/F201  |
--------------------------------------------------------
| Version 4.17       |     B            |   A          |
| eller senare       |                  |              |
--------------------------------------------------------
| Version 3.06       |     B, C         |   C          |
| eller senare       |                  |              |
--------------------------------------------------------
| Övriga             |     B, C, D      |  B, C, D     |
--------------------------------------------------------

A: - Funktionerna begränsas inte. 
B: - På fliken "Resurser" visas kanske inte 
     informationen om "Totalt antal tryck".
C: - På fliken "Skrivarinställningar" visas kanske inte
     informationen om "Standard-PDL".
     Om skrivaren är frånkopplad visas endast 
     statusmeddelandet "Toner låg". Statusmeddelandet 
     "Frånkopplad" visas inte. 
D: - På fliken "Enhet" visas inte informationen om 
     "Max pappersformat", "Max utskriftshastighet" och 
     "Mediasökväg".
   - På fliken "Skrivarinställningar" visas kanske inte
     informationen om "Listan Protokoll" , "Orientering"
     och "Simplex-/Duplexutskrift".
   - På fliken "Resurser" visas inte informationen om
     "Tonerstatus". 
   - Om "Sharp produktID" visas i informationen om 
     enhetsmodellen, visas inte vissa funktioner. 
     I sådant fall, stänger du av skrivaren
     och slår på den igen efter några minuter.
Z:  Viss information visas inte.

--------------------------------------------------------
		   Felsökning
--------------------------------------------------------

- PAU kan inte identifiera några enheter:
  Kontrollera att stackparametrarna för TCP/IP har
  konfigurerats ordentligt.


========================================================
Microsoft Windows och Windows NT är varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. 
IBM och PC/AT är varumärken som tillhör International 
Business Machines Corporation.
Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör
sina respektive ägare.

