Sharp Printer Administration utility (PAU) 3.6 Viktig-fil
Copyright (c) 1999-2004 SHARP CORPORATION. All rights reserved.

--------------------------------------------------------
			INNHOLD
--------------------------------------------------------

- Innledning
- Minimum systemkrav
- Oppdaterte håndbokmerknader
- Kjente programproblemer og løsninger
- Feilsøkingsveiledning

--------------------------------------------------------
			INNLEDNING
--------------------------------------------------------

Vennligst les dette dokumentet før du tar i bruk Sharp 
skriveradministrasjonsverktøyet (PAU).
Det inneholder oppdatert informasjon som ikke er dekket
i den elektroniske hjelpen.

--------------------------------------------------------
		MINIMUM SYSTEMKRAV
--------------------------------------------------------
- 8 MB harddiskplass
- 486 DX eller høyere
- 16 MB RAM på Windows 95/98/Me og 32 MB RAM på Windows
  NT 4.0 Workstation/2000 Professional/XP Home Edition/
  XP Professional
- Skjerm 800 x 600 SVGA

OPERATIVSYSTEMER:
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows 2000 Professional
- Windows NT 4.0 Workstation med Service Pack 3 eller 
  større
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95 med:
	- Winsock 2.0 eller senere
(Denne oppdateringen kan lastes ned på:
www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/
wuadmintools/s_wunetworkingtools/w95sockets2)

	- TCP/IP-protokoll
(Når du bruker PAU, må TCP/IP-protokollen være 
installert på datamaskinen.)

**Vennligst merk at filene ovenfor må skaffes før 
du installerer Sharp skriveradministrasjonsverktøyet**

NETTLESER:
- Internet Explorer 4.0 eller senere 
- Netscape 4.0 eller senere 

*Hvis det brukes en proxy-server til
Internett-forbindelser og proxy ikke omdirigerer
forbindelser til Sharp-enheter, vil ikke
hjelpefunksjonen for skriveradminstrasjon klare å vise
en enhets "Nettside". For å la hjelpefunksjonen for
skriveradministrasjon se enhetens nettside, må du
stille enhetens IP-adresse i elementet "Ikke bruk
proxy-server for adresser som begynner med" (eller
funksjon ment for lignende formål) i valgene for din
Internett-leser**


--------------------------------------------------------
	KJENTE PROGRAMPROBLEMER OG LØSNINGER
--------------------------------------------------------

REDUSERT HASTIGHET PÅ NETTET:
====================
- Flere brukere som søker etter samme undernett, kan 
  senke hastigheten på nettet.
- Søk etter undernett på en nettverksbrannmur kan
  deaktivere brannmuren.

Noen datafelt på egenskapssider kan iblant stå
tomme, siden ikke alle datafelt gjelder
for alle skrivere.

Hvis det oppstår en hendelse under oppstarten av 
skriveradministrasjonsverktøyet,vil programmet kanskje 
vise skriverens IP-adresse i navnekolonnen.

Hvis du ser forskjeller i statusinformasjonen mellom
verktøyet for Printer Administration utility  og 
skjermen for skriverstatus, må du kontrollere at 
skriverens stiftekassett er riktig installert.

Selv om du avinstallerer verktøyet for Printer 
Administration utility, vil loggfilen som registrerte 
feilinformasjonen, fortsatt være lagret.
Hvis du sletter loggfilen, bør du slette følgende fil. 

 - Loggfil for Windows 95/98/Me
   C:\Windows\Programdata\Sharp\
     Printer Administration Utility\3.0\adminlog.txt

 - Loggfil for Windows NT
   C:\WinNT\Profiles\username\Programdata\Sharp\
     Printer Administration Utility\3.0\adminlog.txt

 - Loggfil for Windows 2000/XP
   C:\Documents and Settings\username\Programdata\
     Sharp\Printer Administration Utility\3.0\
     adminlog.txt

I Printer Administrasjons Utility, Hvis bruk av SHARP 
digital MFP serien,
AR-405/250/281/286/336/280/285/335
visnings metoden er delsvis forskellig fra andre
modeller.

 - Ved "Utskriftsinnstillinger"-klaffen og
   "Ressurs"-klaffen vises ikke egenskaper.
 - Ved "Enhets"-klaffen, er "Enhet bilde Bitmap" den
   faste punktgrafikken, uansett enhetens ekstrautstyr.

I Printer Administrasjons Utility, Hvis bruk av SHARP 
digital MFP serien,
AR-505/507/407/337/287
visnings metoden er delsvis forskellig fra andre
modeller.

 - Ved "Enhets"-klaffen, er "Enhet bilde Bitmap" den
   faste punktgrafikken, uansett enhetens ekstrautstyr.

Ved bruk av SHARP
DM-2000/2005/2010/2015
eller 
AR-160/161/200S/200/205/F200/162/163/163N/164/201/201N/
206/206N/207/F201
på verktøyet for skriveradministrasjon, er 
visningsmetoden noe forskjellig fra andre modeller.

 - Ved "Enhets"-klaffen, er "Enhet bilde Bitmap" den
   faste punktgrafikken, uansett enhetens ekstrautstyr.
 - Under "mengde papir" i kategorien "Papirinngang", 
   vises den resterende papirmengden bare med
   statusen "Full" eller "Tom".
 - I kategorien "Papirutskrift" kan du ikke endre 
   skuffinformasjonen om "Standard papirdestinasjon."
 - I kategorien "Papirinngang" kan du ikke endre 
   skuffinformasjonen om "Standard papirkilde."
 - I kategoriene "Papirinngang" og "Papirutskrift"
   vises ikke "Skuffmodell."
 - I kategorien "Ressurser" vises ikke informasjonen om
   "Status for fjerning av toner."
 - I kategorien "Utskriftsinnstillinger" kan du ikke
   endre innstillingsverdiene for "Standard PDL", 
   "Retning" og "Simpleks-/dupleksutskrift."

I Printer Administrasjons Utility, Hvis bruk av SHARP 
digital MFP serien,
AR-M208/M208N/215/235/275/N275
visnings metoden er delsvis forskellig fra andre
modeller.

 - Ved "mengde av papir" av "Papir ilegg" fliken, den
   eksisterende mengde av papir er bare vist med "Full"
   eller "tom" status.
 - Ved "Papir Utkast", kan du ikke forandre
   informasjonen om lommen "Default Papir Destinasjon."
 - Ved "Ressurs" flik, informasjonen om "Rest Toner
   Status" er ikke vist.
 - Noe informasjonen om skriverens under "Auto
   strømstengning" modus er som før den entrer modus.

I Printer Administrasjon Utility, Hvis bruk av SHARP 
digital MFP serien,
DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551 
eller
AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/
M450/M450U/P450
AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
Visnings metoden er delevis forandret fra andre modeller.

 - Ved "Ressurs" flik, informasjonen om "Rest Toner
   Status" er ikke vist.
 - Noe informasjonen om skriverens under "Auto
   strømstengning" modus er som før den entrer modus.

I Printer Administrasjons Utility, Hvis bruk av SHARP 
digital MFP serien,
AR-C170M/C260/C260M/C260P
AR-C172M/C262M/BC260/BC320
visnings metoden er delsvis forskellig fra andre
modeller.

 - Ved "Ressurs" flik, informasjonen om "Rest Toner
   Status" er ikke vist.
 - Noe informasjonen om skriverens under "Auto
   strømstengning" modus er som før den entrer modus.
 - Skriverens status er "Toner tom" når den sorte
   toneren er tom, uten hensyn til de andre tonerne.
 - Skriverens status er "Lite toner" når fargetoneren
   (gul eller magenta eller cyan) er tom og den sorte
   toneren ikke er tom, fordi enfarget utskrift er
   mulig.
   Vennligst kontroller hvilken fargetoner som er tom
   på tonerstatus under "Ressurs"-klaffen.
 - Skriverens status er "Lite toner" når det er lite av
   en eller annen toner.

I Printer Administrasjons Utility, Hvis bruk av SHARP 
digital MFP serien,
AR-M236/M237/M276/M277
visnings metoden er delsvis forskellig fra andre
modeller.

 - Ved "mengde av papir" av "Papir ilegg" fliken, den
   eksisterende mengde av papir er bare vist med "Full"
   eller "tom" status.
 - Ved "Papir Utkast", kan du ikke forandre
   informasjonen om lommen "Default Papir Destinasjon."
 - Ved "Ressurs" flik, informasjonen om "Rest Toner
   Status" er ikke vist.
 - Noe informasjonen om skriverens under "Auto
   strømstengning" modus er som før den entrer modus.

I Printer Administrasjons Utility, Hvis bruk av SHARP 
digital MFP serien,
AR-M160/M205/5220
AR-M161/M162/M165/M206/M207
visnings metoden er delsvis forskellig fra andre
modeller.

 - Ved "mengde av papir" av "Papir ilegg" fliken, den
   eksisterende mengde av papir er bare vist med "Full"
   eller "tom" status.
 - Ved "Papir Utkast", kan du ikke forandre
   informasjonen om lommen "Default Papir Destinasjon."
 - Ved "Ressurs" flik, informasjonen om "Rest Toner
   Status" er ikke vist.
 - Noe informasjonen om skriverens under "Auto
   strømstengning" modus er som før den entrer modus.
 - Hvis modellnavnet i "Enhets"-fanen er "SHARP
   AR-NB2", er det mulighet at maskinens USB-tilkopling
   og nettverkets utvidelsessett "AR-NB2" er frakoplet,
   og "Printer Administration Utility" kan ikke vise
   maskinens status skikkelig. Kontroller tilkoplingen
   til maskinen og nettverkets utvidelsessett "AR-NB2".

I Printer Administrasjons Utility, Hvis bruk av SHARP 
digital MFP serien,
AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
visnings metoden er delsvis forskellig fra andre
modeller.

 - Ved "Ressurs" flik, informasjonen om "Rest Toner
   Status" er ikke vist.
 - Noe informasjonen om skriverens under "Auto
   strømstengning" modus er som før den entrer modus.

I Printer Administrasjons Utility, Hvis bruk av SHARP 
digital MFP serien,
AR-M150/M155/168S/168D/158F
FO-DC550
visnings metoden er delsvis forskellig fra andre
modeller.

 - Ved "mengde av papir" av "Papir ilegg" fliken, den
   eksisterende mengde av papir er bare vist med "Full"
   eller "tom" status.
 - Ved "Papir Utkast", kan du ikke forandre
   informasjonen om lommen "Default Papir Destinasjon."
 - Ved "Ressurs" flik, informasjonen om "Rest Toner
   Status" er ikke vist.
 - Noe informasjonen om skriverens under "Auto
   strømstengning" modus er som før den entrer modus.
 - Hvis modellnavnet i "Enhets"-fanen er "SHARP
   AR-NB2", er det mulighet at maskinens USB-tilkopling
   og nettverkets utvidelsessett "AR-NB2" er frakoplet,
   og "Printer Administration Utility" kan ikke vise
   maskinens status skikkelig. Kontroller tilkoplingen
   til maskinen og nettverkets utvidelsessett "AR-NB2".

De markerte modellene i denne filen inneholder
produktene som ikke selges i ditt område.

Avhengig av kombinasjonen av skriverkort og
typen skriver, kan følgende begrensninger gjelde
for verktøyet for skriveradministrasjon.
Kontroller begrensningene før installasjonen.

------------------------------------------------------
| AR-M208/M208N/215/235/275/N275                     |
| AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/    |
|    M450/M450U/P450                                 |
| AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N |
| DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551                   |
| AR-C170M/C260/C260M/C260P                          |
| AR-C172M/C262M/BC260/BC320                         |
| AR-M236/M237/M276/M277                             |
| AR-M160/M205/5220                                  |
| AR-M161/M162/M165/M206/M207                        |
| AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N             |
| AR-M150/M155/168S/168D/158F                        |
| FO-DC550                                           |
------------------------------------------------------
|                        A                           |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| AR-505/507/407 | AR-405/336/286/ |  AR-335/285/280 |
|     337/287    |     281/250     |                 |
------------------------------------------------------
|        A       |        A        |       Z         |
------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| Fastvare for       | DM-2000/2010     | DM-2005/2015 |
| skriver Versjon    | AR-160/161/200S/ | AR-205/162/  |
|                    |    200/F200      |    163/163N/ |
|                    |                  |    164/      |
|                    |                  |    201/201N/ |
|                    |                  |    206/206N/ |
|                    |                  |    207/F201  |
--------------------------------------------------------
| Versjon 4.17       |    B             |   A          |
| eller høyere       |                  |              |
--------------------------------------------------------
| Versjon 3 06       |    B, C          |   C          |
| eller høyere       |                  |              |
--------------------------------------------------------
| Andre              |    B, C, D       |   B, C, D    |
--------------------------------------------------------

A: - Funksjonene er ikke begrenset. 
B: - I kategorien "Ressurser" vises kanskje ikke 
     informasjonen om "Totale avtrykk".
C: - I kategorien "Utskriftsinnstillinger" vises kanskje
     ikke informasjonen om "Standard PDL".
   - Hvis skriveren blir offline, vises bare status 
     for "Lavt tonernivå", mens status for "Offline"
     ikke vises. 
D: - I kategorien "Enhet" vises ikke informasjonen om
     "Maks. papirstørrelse", "Maks. utskriftshastighet"
     og "Mediebane".
   - I kategorien "Utskriftsinnstillinger" vises ikke 
     informasjonen om "Kanalliste", "Retning" og 
     "Simpleks-/dupleksutskrift".
   - I kategorien "Ressurser" vises ikke informasjonen
     om "Tonerstatus"
   - Hvis informasjonen om enhetsmodell viser "Sharp 
     ProductID", vil enkelte funksjoner ikke vises. 
     I så fall må du straks slå av strømmen for 
     skriveren, og deretter slå den på igjen etter noen 
     minutter.
Z:   Noe av informasjonen vises ikke.

--------------------------------------------------------
		   Feilsøking
--------------------------------------------------------

- PAU søker ikke etter enheter:
  Kontroller at TCP/IP-parameterne er
  riktig konfigurert.


========================================================
Microsoft Windows og Windows NT er varemerker for 
Microsoft Corporation i USA og andre land. 
IBM og PC/AT er varemerker for International Business 
Machines Corporation.
Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører de 
respektive eierne.


