Soubor Read Me nástroje Printer Administration Utility 3.6
Copyright (c) 1999-2004 SHARP CORPORATION. All rights reserved.

--------------------------------------------------------
			OBSAH
--------------------------------------------------------

- Úvod
- Minimální pozadavky na systém
- Aktualizované poznámky
- Známé problémy s aplikací a jejich rešení
- Pruvodce odstranováním potízí

--------------------------------------------------------
			ÚVOD
--------------------------------------------------------

Pred pouzitím nástroje Printer Administration Utility si
prectete tento dokument
. Obsahuje nejnovejší dulezité
informace, které nejsou uvedeny v nápovede programu.

--------------------------------------------------------
		MINIMÁLNÍ POZADAVKY NA SYSTÉM
--------------------------------------------------------
- 8 MB místa na pevném disku,
- procesor 486 DX nebo vyšší,
- 16 MB RAM v systému Windows 95/98/Me a 32 MB RAM v 
  systému Windows NT, 4.0 Workstation/2000 Professional,
  XP Home Edition/XP Professional
- rozlišení 800x600 SVGA.

OPERACNÍ SYSTÉMY:
- Windows XP Home Edition,
- Windows XP Professional,
- Windows 2000 Professional,
- Windows NT 4.0 Workstation s inovacním balíckem 
  Service Pack 3 nebo vyšší
- Windows Me,
- Windows 98,
- Windows 95 s:
	- verzí Winsock 2.0 nebo pozdejší.
(Tato aktualizace je dostupná na adrese:
www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/
wuadmintools/s_wunetworkingtools/w95sockets2)

	- protokol TCP/IP,
(Pouzíváte-li nástroj Printer Administration Utility,
musíte mít v systému nainstalovaný protokol TCP/IP.)

**Upozornujeme, ze výše uvedené soubory musí být v 
systému prítomny pred instalací nástroje Printer 
Administration Utility**

WEB PROHLÍŽEČ:
- Internet Explorer 4.0 nebo novější
- Netscape 4.0 nebo novější

**Pokud je pro připojení k internetu používán proxy
server a proxy nepřesměruje připojení k zařízením
Sharp, nebude program Printer Administration Utility
schopný zobrazit "web stránku" zařízení. Aby program
Printer Administration Utility web stránku zařízení
zobrazil, nastavte IP adresu zařízení v položce
"Nepoužívat proxy server pro adresy začínající na"
(nebo ve funkci určené pro obdobný účel) uvedené v
možnostech vašeho internetového prohlížeče**

--------------------------------------------------------
	ZNÁMÉ PROBLÉMY S APLIKACÍ A JEJICH OBCHÁZENÍ
--------------------------------------------------------

ZPOMALENÍ SÍTE:
====================
- Více uzivatelu prohledávajících stejnou podsít muze 
  zpomalit sít.
- Prohledávání podsítí umístených v síti Firewall muze
  zpusobit deaktivaci systému Firewall.

Nekterá datová pole na stránkách vlastností mohou nekdy
zustat prázdná, protoze na nekterých tiskárnách se 
nekterá pole nepouzívají.

Dojde-li behem spuštení nástroje Printer Administration 
Utility k nejaké události, aplikace muze zobrazit 
adresu IP tiskárny ve sloupci názvu.

Zjistíte-li rozdíl v informacích o stavu mezi
nástrojem Printer Administration Utility a monitorem 
stavu tiskárny, zkontrolujte, zda je sešívací kazeta 
správne nainstalována.

I kdyz nástroj Printer Administration Utility 
odinstalujete, soubor protokolu, který zaznamenal 
informaci o chybe atd., zustane ulozen.
Odstranujete-li soubor protokolu, odstrante následující 
soubor. 

 - Soubor protokolu v systému Windows 95/98/Me
   C:\Windows\Data aplikací\Sharp\
     Printer Administration Utility\3.0\adminlog.txt

 - Soubor protokolu v systému Windows NT
   C:\WinNT\Profiles\username\Data aplikací\Sharp\
     Printer Administration Utility\3.0\adminlog.txt

 - Soubor protokolu v systému Windows 2000/XP
   C:\Documents and Settings\username\Data aplikací\
     Sharp\Printer Administration Utility\3.0\
     adminlog.txt

Printer Administration Utility při používání digitálních
multifunkčních zařízení SHARP 
AR-405/250/281/286/336/280/285/335
má částečně rozdílný způsob sledování od jiných modelů.

 - V záložce "Nastavení tisku" a "Zdroje" ve
   vlastnostech nejsou zobrazeny.
 - V záložce "Zařízení", "Bitmapa obrazu" je fixní
   bitmapa bez ohledu na doplňkové vybavení zařízení.

Printer Administration Utility při používání digitálních
multifunkčních zařízení SHARP 
AR-505/507/407/337/287
má částečně rozdílný způsob sledování od jiných modelů.

 - V záložce "Zařízení", "Bitmapa obrazu" je fixní
   bitmapa bez ohledu na doplňkové vybavení zařízení.

V prípade nástroje Printer Administration Utility, 
pouzíváte-li digitální zarízení MFP SHARP rady 
DM-2000/2005/2010/2015
nebo 
AR-160/161/200S/200/205/F200/162/163/163N/164/201/201N/
206/206N/207/F201
se zpusob prohlízení cástecne liší od ostatních
modelu.

 - V záložce "Zařízení", "Bitmapa obrazu" je fixní
   bitmapa bez ohledu na doplňkové vybavení zařízení.
 - U "mnozství papíru" na karte "Vstup papíru"
   se zbývající mnozství papíru zobrazuje pouze jako
   stav "Plný" Nebo "Prázdný".
 - U karty "Výstup papíru" nemuzete zmenit
   zmenit informace zásobníku u polozky "Výchozí cíl 
   papíru".
 - U karty "Vstup papíru" nemuzete zmenit
   zmenit informace zásobníku u polozky "Výchozí zdroj 
   papíru".
 - U karty "Vstup papíru" a karty "Výstup papíru"
   se nezobrazuje "Model zásobníku".
 - U karty "Prostredky" se nezobrazuje informace
   o "Stavu pouzitého toneru".
 - U karty "Nastavení tisku" nemuzete zmenit
   nastavení hodnot pro "Výchozí PDL", "Orientaci"
   a "Jednostranný/oboustranný tisk".

Printer Administration Utility při používání digitálních
multifunkčních zařízení SHARP 
AR-M208/M208N/215/235/275/N275
má částečně rozdílný způsob sledování od jiných modelů.

 - V "množství papíru" na kartě "Vstup papíru"  
   je zbývající množství papíru uvedeno jen stavem 
   "Plné" nebo "Prázdné".
 - Na kartě "Výstup papíru" nemůžete změnit 
   informaci o "Výchozí výstup papíru."
 - Na kartě "Resources" není zobrazena informace 
   "Stav odpadního toneru".
 - Některé informace o tiskárně zůstanou ve stavu 
   před  přechodem do režimu "Automatické vypnutí". 

Printer Administration Utility při používání digitálních
multifunkčních zařízení SHARP 
DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551 
nebo
AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/
M450/M450U/P450
AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
má částečně rozdílný způsob sledování od jiných modelů.

 - Na kartě "Resources" není zobrazena informace 
   "Stav odpadního toneru".
 - Některé informace o tiskárně zůstanou ve stavu 
   před  přechodem do režimu "Automatické vypnutí". 

Printer Administration Utility při používání digitálních
multifunkčních zařízení SHARP 
AR-C170M/C260/C260M/C260P
AR-C172M/C262M/BC260/BC320
má částečně rozdílný způsob sledování od jiných modelů.

 - Na kartě "Resources" není zobrazena informace 
   "Stav odpadního toneru".
 - Některé informace o tiskárně zůstanou ve stavu 
   před  přechodem do režimu "Automatické vypnutí". 
 - Stav tiskárny je označen jako "Prázdný toner",
   jakmile se černý toner vyprázdní bez ohledu na
   ostatní tonery.
 - Stav tiskárny je označen jako "Téměř prázdný toner",
   jakmile se barevný toner (žlutý, červený nebo modrý)
   vyprázdní a není prázdný černý toner, protože lze
   tisknout jednobarevně.  Zkontrolujte prosím, který
   barevný toner je prázdný v části určené pro stav
   toneru v záložce "Zdroje".
 - Stav tiskárny je označen jako "Téměř prázdný toner",
   pokud je kterýkoliv toner téměř prázdný.

Printer Administration Utility při používání digitálních
multifunkčních zařízení SHARP 
AR-M236/M237/M276/M277
má částečně rozdílný způsob sledování od jiných modelů.

 - V "množství papíru" na kartě "Vstup papíru"  
   je zbývající množství papíru uvedeno jen stavem 
   "Plné" nebo "Prázdné".
 - Na kartě "Výstup papíru" nemůžete změnit 
   informaci o "Výchozí výstup papíru."
 - Na kartě "Resources" není zobrazena informace 
   "Stav odpadního toneru".
 - Některé informace o tiskárně zůstanou ve stavu 
   před  přechodem do režimu "Automatické vypnutí". 

Printer Administration Utility při používání digitálních
multifunkčních zařízení SHARP 
AR-M160/M205/5220
AR-M161/M162/M165/M206/M207
má částečně rozdílný způsob sledování od jiných modelů.

 - V "množství papíru" na kartě "Vstup papíru"  
   je zbývající množství papíru uvedeno jen stavem 
   "Plné" nebo "Prázdné".
 - Na kartě "Výstup papíru" nemůžete změnit 
   informaci o "Výchozí výstup papíru."
 - Na kartě "Resources" není zobrazena informace 
   "Stav odpadního toneru".
 - Některé informace o tiskárně zůstanou ve stavu 
   před  přechodem do režimu "Automatické vypnutí". 
 - Je-li na štítku "Zařízení" uveden název modelu
   "SHARP AR-NB2", pak jsou možná rozpojena připojení
   USB a síťové rozšiřující sady "AR-NB2" a program
   Printer Administration Utility nemůže správně
   zjistit stav zařízení. Ujistěte se o správném
   spojení zařízení a síťové rozšiřující sady "AR-NB2".

Printer Administration Utility při používání digitálních
multifunkčních zařízení SHARP 
AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
má částečně rozdílný způsob sledování od jiných modelů.

 - Na kartě "Resources" není zobrazena informace 
   "Stav odpadního toneru".
 - Některé informace o tiskárně zůstanou ve stavu 
   před  přechodem do režimu "Automatické vypnutí". 

Printer Administration Utility při používání digitálních
multifunkčních zařízení SHARP 
AR-M150/M155/168S/168D/158F
FO-DC550
má částečně rozdílný způsob sledování od jiných modelů.

 - V "množství papíru" na kartě "Vstup papíru"  
   je zbývající množství papíru uvedeno jen stavem 
   "Plné" nebo "Prázdné".
 - Na kartě "Výstup papíru" nemůžete změnit 
   informaci o "Výchozí výstup papíru."
 - Na kartě "Resources" není zobrazena informace 
   "Stav odpadního toneru".
 - Některé informace o tiskárně zůstanou ve stavu 
   před  přechodem do režimu "Automatické vypnutí". 
 - Je-li na štítku "Zařízení" uveden název modelu
   "SHARP AR-NB2", pak jsou možná rozpojena připojení
   USB a síťové rozšiřující sady "AR-NB2" a program
   Printer Administration Utility nemůže správně
   zjistit stav zařízení. Ujistěte se o správném
   spojení zařízení a síťové rozšiřující sady "AR-NB2".

Modely uvedené v tomto souboru obsahují výrobky, které
se ve Vaší oblasti nedodávají.

Podle kombinace desky tiskárny a
typu tiskárny mohou nastat následující omezení
nástroje Printer Administration Utility.
Vezmete tato omezení predem v úvahu.


------------------------------------------------------
| AR-M208/M208N/215/235/275/N275                     |
| AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/    |
|    M450/M450U/P450                                 |
| AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N |
| DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551                   |
| AR-C170M/C260/C260M/C260P                          |
| AR-C172M/C262M/BC260/BC320                         |
| AR-M236/M237/M276/M277                             |
| AR-M160/M205/5220                                  |
| AR-M161/M162/M165/M206/M207                        |
| AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N             |
| AR-M150/M155/168S/168D/158F                        |
| FO-DC550                                           |
------------------------------------------------------
|                        A                           |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| AR-505/507/407 | AR-405/336/286/ |  AR-335/285/280 |
|     337/287    |     281/250     |                 |
------------------------------------------------------
|        A       |        A        |       Z         |
------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| Firmware tiskárny  | DM-2000/2010     | DM-2005/2015 |
| Verze              | AR-160/161/200S/ | AR-205/162/  |
|                    |    200/F200      |    163/163N/ |
|                    |                  |    164/      |
|                    |                  |    201/201N/ |
|                    |                  |    206/206N/ |
|                    |                  |    207/F201  |
--------------------------------------------------------
| Verze 4.17 nebo    |      B           |   A          |
| vyšší              |                  |              |
--------------------------------------------------------
| Verze 3.06 nebo    |      B, C        |   C          |
| vyšší              |                  |              |
--------------------------------------------------------
| Další              |      B, C, D     |   B, C, D    |
--------------------------------------------------------

A: - Funkce nejsou omezeny. 
B: - U karty "Prostredky" se nemusí zobrazit informace
     "Celkový pocet vytištených stran".
C: - U karty "Nastavení tisku" se nemusí zobrazit 
     informace o "Výchozím PDL".
   - Je-li tiskárna ve stavu offline, zobrazí se pouze
     stav "Dochází toner". Stav "Offline"
     se nezobrazí. 
D: - U karty "Zarízení" se nemusí zobrazit informace
     "Maximální formát papíru", "Maximální rychlost 
     tisku" a "Cesta média".
   - U karty "Nastavení tisku" se nezobrazí informace
     "Seznam kanálu", "Orientace" a
     "Jednostranný/oboustranný tisk".
   - U karty "Prostredky" se nezobrazí informace
     o "Stavu toneru".
   - Ukazuje-li informace o modelu zarízení
     "ID výrobku Sharp", nekteré funkce se nezobrazí. 
     V tomto prípade vypnete tiskárnu
     a po nekolika minutách ji znovu zapnete.
Z:  Nekteré informace se nezobrazí.

--------------------------------------------------------
		   Odstranování problému
--------------------------------------------------------

- Nástroj Printer Administration Utility nemuze zjistit
nekteré zarízení:
  Zkontrolujte, zda jsou parametry zásobníku TCP/IP
  správne nakonfigurovány.


========================================================
Microsoft Windows a Windows NT jsou obchodní známky
spolecnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. 
IBM a PC/AT jsou obchodní známky spolecnosti 
International Business Machines Corporation.
Všechny ostatní obchodní známky a autorská práva jsou 
majetkem príslušných vlastníku.

