Readme til Sharp-printer Administration utility   3.6 
Copyright (c) 1999-2004 SHARP CORPORATION. All rights reserved.

--------------------------------------------------------
			INDHOLD
--------------------------------------------------------

- Indledning
- Minimumskrav til systemet
- Opdaterede bemærkninger til vejledningen
- Kendte problemer og løsninger
- Fejlfindingsvejledning

--------------------------------------------------------
			INDLEDNING
--------------------------------------------------------

Læs dette,før printer Administration utility tages i brug. 
Her finder du nye oplysninger, som ikke er 
omfattet af online-hjælpefunktionen.

--------------------------------------------------------
		MINIMUMSKRAV TIL SYSTEMET
--------------------------------------------------------
- 8 MB harddiskplads 
- 486 DX eller bedre 
- 16 MB RAM i Windows 95/98/Me og 32 MB RAM i 
  Windows NT 4.0 Workstation/2000 Professional/
  XP Home Edition/XP Professional
- Video 800 x 600 SVGA

OPERATIVSYSTEM:
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows 2000 Professional
- Windows NT 4.0 Workstation med servicepakke 3 eller 
  større
- Windows Me
- Windows 98
- Windows 95 med:
	- Winsock 2.0 eller senere
(denne opdatering kan hentes på:
www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/
wuadmintools/s_wunetworkingtools/w95sockets2)

	- TCP/IP-protokol
(for at bruge printer Administration utility skal 
TCP/IP-protokollen være installeret på 
din computer).

**Bemærk, at ovenstående filer skal være til rådighed, 
før du kan installere printer Administration utility**

WEB BROWSER:
- Internet Explorer 4.0 eller senere
- Netscape 4.0 eller senere

*Hvis der anvendes en proxy server til
Internetforbindelserne og proxy ikke viderefører
forbindelserne til Sharp udstyret, vil Printer
Administration Utility ikke være i stand til at vise
udstyrenes "Webside". For at give Printer
Administration Utility mulighed for at se udstyrenes
"Webside" skal udstyrenes IP addresser indstilles i
"Brug ikke proxy server som adresse i begyndelse med"
emnet (eller en funktion der er beregnet til et
tilsvarende formal) i funktionerne for din Internet
browser**

--------------------------------------------------------
	KENDTE PROBLEMER OG LØSNINGER
--------------------------------------------------------

LAV HASTIGHED PÅ NETVÆRKET:
====================
- Når flere brugere søger efter de samme subnet, 
  sænkes hastigheden muligvis på netværket.
- Søgning efter subnet på en netværks-firewall 
  deaktiverer muligvis firewall'en.

Nogle datafelter i Egenskabsvinduerne er tomme, 
da ikke alle datafelter bruges til alle printere.

Hvis der opstår en hændelse under opstarten af 
printer Administration utility viser programmet muligvis 
printerens IP-adresse i navnekolonnen.

Hvis statusoplysningerne i printer Administration 
utility og Printer status monitor ikke stemmer overens,
skal du kontrollere, om printerens hæftepatron er 
installeret korrekt.

Selvom du afinstallerer printer Administration utility 
gemmes den logfil, der registrerede fejloplysninger osv. 
Hvis du vil slette logfilen, skal du slette følgende fil. 

 - I Windows 95/98/Me
   C:\Windows\Programdata\Sharp\
   Printer Administration Utility\3.0\adminlog.txt

 - I Windows NT
   C:\WinNT\Profiles\username\Programdata\Sharp\
   Printer Administration Utility\3.0\adminlog.txt

 - I Windows 2000/XP
   C:\Documents and Settings\username\Application Data\
   Sharp\Printer Administration Utility\3.0\adminlog.txt

Vedrørende printer Administration utility
til SHARP MFP serien 
AR-405/250/281/286/336/280/285/335
er mulighederne ander-ledes end for andre modeller.

 - I fanen "Printerindstillinger" og fanen "Resurser"
   om egenskaber er ikke vist.
 - I fanen "Udstyr" og fanen "Bitmaps for udstyr" er
   faste bitmaps, uanset ekstratilbehøret for udstyret.

Vedrørende printer Administration utility
til SHARP MFP serien 
AR-505/507/407/337/287
er mulighederne ander-ledes end for andre modeller.

 - I fanen "Udstyr" og fanen "Bitmaps for udstyr" er
   faste bitmaps, uanset ekstratilbehøret for udstyret.

Visningsmetoden for digitale SHARP MFP-maskiner, 
model
DM-2000/2005/2010/2015
eller 
AR-160/161/200S/200/205/F200/162/163/163N/164/201/201N/
206/206N/207/F201
er lidt anderledes end for andre modeller.

 - I fanen "Udstyr" og fanen "Bitmaps for udstyr" er
   faste bitmaps, uanset ekstratilbehøret for udstyret.
 - I feltet "Papirmængde" under fanen Papirindføring 
   vises den resterende mængde som enten 
   "Fuld" eller "Tom".
 - Oplysningerne for "Standardpapirretning" under 
   fanen "Papirudkast" kan ikke ændres.
 - Oplysningerne for "Standardpapirkilde" under 
   fanen "Papirindføring" kan ikke ændres.
 - Under fanerne "Papirindføring" og "Papirudkast" 
   vises "Bakkemodel" ikke.
 - Under fanen "Ressourcer" vises oplysningerne 
   om "Overskudstonerstatus" ikke.
 - Under fanen "Udskriftsindstillinger" kan 
   indstillingerne for "Standard-PDL", "Retning" og 
  "Simpleks/dupleksudskrivning" ikke ændres.

Vedrørende printer Administration utility
til SHARP MFP serien 
AR-M208/M208N/215/235/275/N275
er mulighederne ander-ledes end for andre modeller.

 - Mængde af papir kan kun vise "fuld eller tom "
 - Ved papirvalg ud er valget begrænset vedr.
   standard papir destination.
 - Vedr. resource knap er oplysninger
   om overskudtoner ikke vist.
 - En del af oplysningerne vedr. auto sluk
   viser status før maskinen gik i denne mode.

Vedrørende printer administration
Utility til SHARP MFP serien 
DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551
eller
AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/
M450/M450U/P450
AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
er muligheder anderledes end for andre modeller

 - Vedr. resource knap er oplysninger
   om overskudtoner ikke vist.
 - En del af oplysningerne vedr. auto sluk
   viser status før maskinen gik i denne mode.

Vedrørende printer Administration utility
til SHARP MFP serien 
AR-C170M/C260/C260M/C260P
AR-C172M/C262M/BC260/BC320
er mulighederne ander-ledes end for andre modeller.

 - Vedr. resource knap er oplysninger
   om overskudtoner ikke vist.
 - En del af oplysningerne vedr. auto sluk
   viser status før maskinen gik i denne mode.
 - Printerstatus er "Toner tom", når den sorte toner er tom uanset de andre tonere.
 - Printerstatus i "Toner lav", når farvetoner (gul
   eller magenta eller cyan) er tom og den sorte toner
   ikke er tom, er det fordi udskrivning i enkeltfarve
   stadig er mulig.
   Kontroller hvilken farvetoner der er tom ved
   tonerstatus i fanen "Resurser".
 - Printerstatus er "Toner lav" når niveauet i en af
   tonerbeholderne er lav.

Vedrørende printer Administration utility
til SHARP MFP serien 
AR-M236/M237/M276/M277
er mulighederne ander-ledes end for andre modeller.

 - Mængde af papir kan kun vise "fuld eller tom "
 - Ved papirvalg ud er valget begrænset vedr.
   standard papir destination.
 - Vedr. resource knap er oplysninger
   om overskudtoner ikke vist.
 - En del af oplysningerne vedr. auto sluk
   viser status før maskinen gik i denne mode.

Vedrørende printer Administration utility
til SHARP MFP serien 
AR-M160/M205/5220
AR-M161/M162/M165/M206/M207
er mulighederne ander-ledes end for andre modeller.

 - Mængde af papir kan kun vise "fuld eller tom "
 - Ved papirvalg ud er valget begrænset vedr.
   standard papir destination.
 - Vedr. resource knap er oplysninger
   om overskudtoner ikke vist.
 - En del af oplysningerne vedr. auto sluk
   viser status før maskinen gik i denne mode.
 - Når modelnavnet på "Enhedslisten" er "SHARP AR-NB2",
   er det muligt, at USB forbindelsen mellem modellen
   og netværksboksen "AR-NB2" er afbrudt. Printer
   Administration Utility kan derfor ikke angive
   maskinens status korrekt.Kontroller venligst
   forbindelsen mellem maskinen og netværksboksen
   "AR-NB2".

Vedrørende printer Administration utility
til SHARP MFP serien 
AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
er mulighederne ander-ledes end for andre modeller.

 - Vedr. resource knap er oplysninger
   om overskudtoner ikke vist.
 - En del af oplysningerne vedr. auto sluk
   viser status før maskinen gik i denne mode.

Vedrørende printer Administration utility
til SHARP MFP serien 
AR-M150/M155/168S/168D/158F
FO-DC550
er mulighederne ander-ledes end for andre modeller.

 - Mængde af papir kan kun vise "fuld eller tom "
 - Ved papirvalg ud er valget begrænset vedr.
   standard papir destination.
 - Vedr. resource knap er oplysninger
   om overskudtoner ikke vist.
 - En del af oplysningerne vedr. auto sluk
   viser status før maskinen gik i denne mode.
 - Når modelnavnet på "Enhedslisten" er "SHARP AR-NB2",
   er det muligt, at USB forbindelsen mellem modellen
   og netværksboksen "AR-NB2" er afbrudt. Printer
   Administration Utility kan derfor ikke angive
   maskinens status korrekt.Kontroller venligst
   forbindelsen mellem maskinen og netværksboksen
   "AR-NB2".

Modellerne angivet i denne fil indeholder de produkter,
som ikke forsendes til dit område.

Afhængig af kombinationen af printerkort og printertype, 
kan der være følgende begrænsninger i 
printer Administration utility. Vær opmærksom på disse 
begrænsninger, før du går i gang.

------------------------------------------------------
| AR-M208/M208N/215/235/275/N275                     |
| AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/    |
|    M450/M450U/P450                                 |
| AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N |
| DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551                   |
| AR-C170M/C260/C260M/C260P                          |
| AR-C172M/C262M/BC260/BC320                         |
| AR-M236/M237/M276/M277                             |
| AR-M160/M205/5220                                  |
| AR-M161/M162/M165/M206/M207                        |
| AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N             |
| AR-M150/M155/168S/168D/158F                        |
| FO-DC550                                           |
------------------------------------------------------
|                        A                           |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| AR-505/507/407 | AR-405/336/286/ |  AR-335/285/280 |
|     337/287    |     281/250     |                 |
------------------------------------------------------
|        A       |        A        |       Z         |
------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| Printer-firmware   | DM-2000/2010     | DM-2005/2015 |
| Version            | AR-160/161/200S/ | AR-205/162/  |
|                    |    200/F200      |    163/163N/ |
|                    |                  |    164/      |
|                    |                  |    201/201N/ |
|                    |                  |    206/206N/ |
|                    |                  |    207/F201  |
--------------------------------------------------------
| Version 4.17       |      B           |   A          |
| eller senere       |                  |              |
--------------------------------------------------------
| Version 3.06       |      B, C        |   C          |
|  eller senere      |                  |              |
--------------------------------------------------------
| Andre              |      B, C, D     |   B, C, D    |
--------------------------------------------------------

A: - Der er ingen begrænsninger. 
B: - Under fanen "Ressourcer" vises oplysningerne 
     om "Udskrifter i alt" muligvis ikke.
C: - Under fanen "Udskriftsindstillinger" vises 
     oplysningerne om "Standard-PDL" muligvis ikke.
   - Hvis printeren ikke længere er online, vises 
     kun "Lavt tonerniveau" - "Offline" vises ikke. 
D: - Under fanen "Enhed" vises oplysningerne om 
     "Maks. papirformat", "Maks. udskrivningshastighed" 
     og "Mediesti" ikke.
   - Under fanen "Udskriftsindstillinger" vises 
     oplysningerne om "Liste over kanaler", "Retning" 
     og "Simpleks/dupleksudskrivning" ikke.
   - Under fanen "Ressourcer" vises oplysningerne 
     om "Tonerstatus" ikke.
   - Hvis der under oplysningerne om model står 
     "Produkt-ID for Sharp", vises visse funktioner 
     ikke. I så fald skal du straks slukke for printeren 
     og tænde den igen efter et par minutter.
Z:  Visse oplysninger vises ikke.

--------------------------------------------------------
		   Fejlfinding
--------------------------------------------------------

- printer Administration utility finder ingen enheder: 
Sørg for, at TCP/IP-stakparametrene er konfigureret
korrekt.


========================================================
Microsoft Windows og Windows NT er varemærker tilhørende 
Microsoft Corporation i USA og andre lande. IBM og PC/AT 
er varemærker tilhørende International Business Machines 
Corporation. 
Alle andre varemærker og ophavsretlige rettigheder 
tilhører de respektive indehavere.
